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	序号
	主要进场材料名称
	使用数量
	使用部位
	试验项目
	单位
	数量

	1
	散热器
	108组
	室内
	金属热强度、单位散热量
	组
	2

	2
	离心玻璃棉50mm、60mm厚
	10.6m³
	室内、室外
	密度、导热系数或热阻、吸水率
	组
	2

	3
	无缝钢管
	625米
	室外
	上屈服强度、抗拉强度、断后伸长率
	组
	2

	4
	镀锌钢管
	1110.8米
	室内、室外
	上屈服强度、抗拉强度、断后伸长率
	组
	2

	5
	镀锌钢管
	1110.8米
	室内、室外
	镀锌层重量、镀锌层厚度、镀锌层均匀性
	组
	1

	6
	采暖管道焊缝探伤
	20%
	室外、暖沟中
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