# 标准院2层小洽谈室会议设备采购需求

## 一、货物需求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 预算 |
| 1 | 55寸会议平板显示系统 | 4套 | 3.42  万元 |
| 2 | 65寸会议平板显示系统 | 1套 |
| 3 | 移动推车 | 1套 |
| 4 | 无线扩声系统 | 2套 |
| 5 | 智能笔 | 每台平板配1套 |
| 6 | 同屏器 |

## 二、技术规格

本次项目需购买会议平板，主要用于会议室使用，满足会议、科研的使用及日常交流等。所选设备具备较高先进性、实用性、安全可靠性的显示设备以及音视频系统。

主要技术指标：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 55寸会议平板 | 硬件配置：Mastar-MSD6A848、（Cortex-A73）四核1.5GHZ、3G内存、64G存储、安卓8.0系统，自带1300W超广角摄像头，8阵列麦克风。  液晶屏：IPS商用A规液晶屏，显示比例16:9，物理分辨率3840\*2160，亮度350cd/㎡，显示对比度1200:1，最大可视角：≥178°。  触摸技术：非接触式红外感应定位技术。  电源要求：100~220V~50/60Hz（全球自适应宽幅电压）；内置同屏器 智能翻页笔。 | 4 | 台 |
| 2 | 65寸会议平板 | 硬件配置：（Cortex-A73\*4）四核.1.6GHZ、8G内存、64G存储、安卓9.0系统。  液晶屏：IPS商用A规液晶屏，显示比例16:9，物理分辨率3840\*2160，1300W摄像头，8阵列麦克风，4K，UI设计内置同屏器智能翻页笔。 | 1 | 台 |
| 3 | 移动推车 | 架采用全金属SECC板激光数控加工而成，材料采用高强度钢质材料，冷轧钢制. 重量100公斤。 | 1 | 个 |
| 4 | 全向麦克风 | 视频会议便携式级联麦克风 免驱动无线连接无线级联360°拾音AI智能降噪6米6阵列麦克。 | 2 | 套 |

## 三、质保期与保修期

质保期：≥ 12 个月（质保期为项目验收合格之后开始计算）。

## 四、安装要求

到货地点：采购人指定地点。

到货日期：合同签订后3天（国内供货），按照采购人要求完成所有货物安装并调试完毕。

## 五、验收标准

设备安装、调试完成后，由采购人组织验收，验收合格后，采购人及投标人双方共同签署验收文件。

安装调试之后，应用工程师到用户现场进行现场免费培训，培训内容为维护、工作原理、基本操作、方法建立及应用等，直至用户掌握怎样使用设备为止。

签署验收报告：用户经试用确认该设备性能和培训符合要求后签署验收报告。

## 六、售后服务及质保要求

具有完整、全面、合理的维修服务体系，质保期内卖方提供售后服务，不收取任何配件及人工费用，且应在接到报修信息后，2小时内到达维修现场。质保期结束后接到报修信息仍需24小时内到达维修现场。